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旋耕机产品及主要安全关键件明细表

产品型号、规格及名称：                                                   

生产者名称（与营业执照相同）：                                                 

生产企业名称（与营业执照相同）：                                                
整机照片（左前45°、后右45°各一张，背景清晰彩色5吋）：
照片1
照片2

	序号
	项目
	单位
	设计值
	备注

	1
	品目
	/
	
	/

	2
	规格型号及名称
	/
	
	/

	3
	结构型式
	/
	□圆梁型  □框架型  □其他：
	/

	4
	外形尺寸(长×宽×高)
	mm
	
	/

	5
	工作幅宽
	cm
	
	/

	6
	耕深
	cm
	
	/

	7
	变速箱挡位数
	个
	
	/

	8
	作业速度
	m/s
	
	/

	9
	安全离合保护装置
	/
	
	/

	10
	最终传动型式
	/
	□中间传动  □侧边传动  □其他：
	/

	11
	配套拖拉机型式
	/
	
	

	12
	与配套拖拉机连接方式
	/
	□悬挂式  □半悬挂式  □直联式
	/

	13
	配套拖拉机标定功率范围
	kW
	
	/

	14
	配套拖拉机动力输出轴转速
	r/min
	
	/

	15
	刀辊设计转速
	r/min
	
	/

	16
	刀辊最大回转半径
	mm
	
	/

	17
	刀辊总安装刀数
	把
	申报样机：

其他配置：
	/

	18
	刀辊生产方式
	/
	□采购  □自制
	/

	19
	刀轴结构型式
	/
	□单轴  □双轴
	/

	20
	刀轴材质
	/
	
	/

	21
	刀轴旋转方向
	/
	□正转   □反转
	/

	22
	旋耕刀型号
	/
	
	/

	23
	旋耕刀材质
	/
	
	/

	24
	旋耕刀固定型式
	/
	□刀座式  □刀盘式   □其他：
	/

	25
	旋耕刀生产方式
	/
	□采购  □自制
	/

	26
	折叠机构型式
	/
	□液压式  □机械式  □其他：
	/

	27
	限深装置型式
	/
	□限深板  □限深轮  □其他：
	/

	28
	镇压型式
	/
	□拖板    □镇压辊  □其他：
	/


注：
1、如不同型号规格的产品填写的内容完全相同，可合填写1张，否则应分别填写本表；同一工作幅宽、相同旋耕刀型号可配置不同刀数，最多刀数不应超过最少刀数的15%。刀数最少的机型为主机型。
2、外形尺寸测量在硬化检测场地上，各工作部件处于工作位置，包络样机最小长方体的长、宽、高。
3、工作幅宽测量旋耕刀轴两侧回转端面之间的距离。
4、旋耕机刀辊的旋转方向与拖拉机前进时驱动轮的旋转方向一致时为正转；反之，为反转。
5、本表需按申报机型的实际情况进行填写，未涉及的参数用“/”填写。
生产企业名称：                     （盖章）
申报人签字：                     年    月    日
认证机构确认人签字：             年    月    日
