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[bookmark: OLE_LINK81] 附件2 植保机械3C认证产品及安全关键件明细表
产品型号、规格及名称：                                                   
生产者名称（与营业执照相同）：                                                 
生产企业名称（与营业执照相同）：                                                
整机照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色5吋）：12.7cm×8.9cm



































	序号
	项目
	单位
	设计值
	备注

	1
	整机产品品目
	/
	
	

	2
	整机结构型式
	/
	
	

	3
	整机工作压力
	MPa
	
	

	4
	整机驱动型式 
	/
	
	自走式适用

	5
	整机转向型式 
	/
	
	自走式适用

	6
	整机机架生产方式
	/
	
	自走式适用

	7
	整机外形尺寸
	mm
	
	

	8
	整机喷杆长度
	mm
	
	喷杆式适用

	9
	净重
	kg
	
	背负式适用

	10
	整机水平射程或喷幅
	mm
	
	风送式适用

	11
	最小离地间隙
	mm
	
	自走式适用

	12
	整机限压安全装置
	/
	
	填“有”或“无”

	13
	喷杆折叠型式 
	/
	
	喷杆式适用

	14
	喷杆升降型式 
	/
	
	喷杆式适用

	15
	喷杆支架生产方式
	/
	
	喷杆式适用

	16
	驾驶室型式   
	/
	
	自走式适用

	17
	轴距
	mm
	
	轮式自走式适用

	18
	前最大轮距 
	mm
	
	轮式自走式适用

	19
	后最大轮距
	mm
	
	轮式自走式适用

	20
	前轮外径
	mm
	
	轮式自走式适用

	21
	前轮胎宽
	mm
	
	轮式自走式适用

	22
	前轮轮胎型式
	/
	
	轮式自走式适用

	23
	后轮外径
	mm
	
	轮式自走式适用

	24
	后轮胎宽
	mm
	
	轮式自走式适用

	25
	后轮轮胎型式
	/
	
	轮式自走式适用

	26
	履带宽度
	mm
	
	履带自走式适用

	27
	履带节距
	mm
	
	履带自走式适用

	28
	履带轨距
	mm
	
	履带自走式适用

	29
	履带节数
	/
	
	履带自走式适用

	30
	发动机或电动机名称
	/
	例1：柴油机(行走)；电动机(喷药)
例2：汽油机(发电)；电动机(液泵)；电动机(送风)
	

	31
	发动机或电动机生产厂家
	/
	
	

	32
	发动机或电动机型号
	/
	
	

	33
	发动机或电动机结构型式
	/
	
	

	34
	发动机或电动机标定功率/转速
	kW/(r/min)
	
	

	35
	发动机或电动机工作电压
	V
	
	

	36
	发动机或电动机生产方式
	/
	
	

	37
	发动机排放阶段
	/
	
	

	38
	液(气)泵/电机泵生产厂家
	/
	
	

	39
	液(气)泵/电机泵型号规格
	/
	
	

	40
	液(气)泵/电机泵结构型式
	/
	
	

	41
	液泵/电机泵额定压力
	MPa
	
	

	42
	液泵/电机泵额定流量
	L/min
	
	

	43
	液泵/电机泵柱塞（活塞）直径
	mm
	
	

	44
	液泵/电机泵生产方式
	/
	
	

	45
	药箱容积
	L
	
	

	46
	药箱材质
	/
	
	

	47
	药箱质量
	kg
	
	

	48
	药箱成型工艺
	/
	
	

	[bookmark: _GoBack]49
	药箱生产厂家
	/
	
	

	50
	药箱生产方式
	/
	
	

	51
	空气室（储压容器）材质
	/
	
	

	52
	空气室（储压容器）质量
	g
	
	

	53
	空气室（储压容器）安装位置
	/
	
	

	54
	空气室（储压容器）生产方式
	/
	
	

	55
	限压安全装置结构型式
	/
	
	

	56
	限压安全装置限定压力
	MPa
	
	

	57
	限压安全装置生产方式
	/
	
	

	58
	喷杆材质
	/
	
	

	59
	喷杆生产方式
	/
	
	

	60
	承压软管材质
	/
	
	

	61
	承压软管生产方式
	/
	
	

	62
	开关组合生产方式
	/
	
	

	63
	风机叶轮材质
	/
	
	

	64
	风机叶轮风机标定转速
	r/min
	
	

	65
	风机叶轮直径
	mm
	
	

	66
	风机叶轮生产方式
	/
	
	

	67
	燃油箱材质
	/
	
	

	68
	燃烧室喷管材质
	/
	
	

	69
	燃烧室喷管管口内径
	mm
	
	

	70
	燃烧室喷管生产方式
	/
	
	

	71
	充电器充电电流
	A
	
	

	72
	充电器输入/输出电压
	V
	
	

	73
	充电器生产方式
	/
	
	

	74
	充电器型号
	/
	
	

	75
	充电器生产厂家
	/
	
	

	76
	蓄电池类型
	/
	
	

	77
	蓄电池容量
	Ah
	
	

	78
	蓄电池标称电压
	V
	
	

	79
	蓄电池生产方式
	/
	
	

	80
	蓄电池生产厂家
	/
	
	

	81
	无人驾驶系统和遥控系统型号（如有）
	/
	
	

	82
	无人驾驶系统和遥控系统型式（如有）
	/
	
	

	83
	无人驾驶系统和遥控系统生产厂家（如有）
	/
	
	


注：1) 各单元产品应填写关键件和参数见《强制性产品认证实施细则 植物保护机械》
（SAM-C14-01：2026）附件4。 
2) 每个产品型号应分别填写本表，如产品无相关参数和关键件用“/”表示。 
3) 关键件为多配置的，应在表中分别填写，发动机/电动机栏目中应分别注明动力源及
配置。例：柴油机(行走),电动机(喷药)。 
4）本表中，“生产厂家”指产品“制造商”。 
5）风送式喷雾机单元产品填写“整机喷幅/水平射程”参数时，需在参数后加（）写明是整机喷幅还是水平射程。 
6）填写示例： 
整机结构型式：悬挂式、车载式、自走式、牵引式等 
整机转向型式：两轮转向、四轮转向、折腰转向、前轮转向、差速转向等 
整机驱动型式：两轮驱动、四轮驱动、履带驱动、前轮(单轮)驱动等 
驾驶室型式：无、密封式、简易式等 
轮胎型式：实心轮胎、充气轮胎等 
喷杆折叠、升降型式：无、手动、液压、电动等 
生产方式：自制、采购 
如产品设计值不属于上述示例列举结构，应按实际情况填写。
企业名称：                                              （盖章）
申报人签字：                                          年    月    日      
检测/认证机构确认人签字：                             年    月    日
